**分散式系統  
Lab: Networking**

請務必填寫學號系級姓名，以免成績登錄錯誤。

學號系級姓名: 108306053資管四楊凱旭

請依問題與提示在指定區域回答問題，並依規定時間內上傳至moodle。

第一部份 UDP

1. 請依據課程投影片中的範例，寫作符合下列要求的「UDP Client與Server」，其中，Server 請以Node.js寫作，Client請以Python寫作。
2. Server的需求:
   * 以Node.js寫作
   * 傾聽本地端(127.0.0.1)的port 20213，接收Client傳來的訊息
   * 在console中印出所接收到的訊息
   * 將收到的訊息的最前面加上「XXXX:」再送回給Client，其中，XXXX是Client的port number。(client的port number請由node.js的API取得)

<https://nodejs.org/docs/latest/api/dgram.html#dgram_event_message>

提示: 使用server.send方法要嵌入在on message的call back function中，才會在收到訊息之後執行。

* + 印出後立即關閉連線(提示: server.close方法要嵌入在server.send方法中)

1. Client的需求:
   * 以Python寫作
   * 連接到本地端的UDP Server，port為20213
   * 送出訊息: 「This is a test from python client」，記得要先將訊息轉為binary: b”This is…..”
   * 在console中印出所接收到的回應訊息 (記得用message.decode(‘utf-8’)將binary轉回文字，正常的話應該會印出xxxxx:This is a test from python client，而不是b’xxxxx:This is a test form python client)
   * 收到後關閉連線

請將Server的程式碼則在下面:

答:

const dgram = require('dgram');

const server = dgram.createSocket('udp4');

//

// server.on('error', (err) => {

// console.log(`server error:\n${err.stack}`);

// server.close();

// });

server.on('message', (msg, rinfo) => {

server.send(msg, port=rinfo.port, address=rinfo.address, ()=>{

console.log(`server got: ${msg} from ${rinfo.address}:${rinfo.port}`);

console.log(rinfo.size);

server.close();

})

});

//

// server.on('listening', () => {

// const address = server.address();

// console.log(`server listening ${address.address}:${address.port}`);

// });

server.bind(20213);

請將Client的程式碼貼在下面:

答:

import socket, sys

host = "127.0.0.1"

port = 20213

msg = b"This is a test from python client"

#bytesToSend = str.encode(msg)

s = socket.socket(socket.AF\_INET, socket.SOCK\_DGRAM)

s.connect((host, port))

s.send(msg)

while 1:

print("Looking for replies; press Ctrl-C or Ctrl-Break to stop.")

buf = s.recv(1024)

if not len(buf):

break

print("Server replies: ")

sys.stdout.write(buf.decode('utf-8'))

print("\n")

s.close()

第二部份 群播

1. 執行multicastReceiver.js與multicaseSender.js，此時，multicastSender會每5秒送一個封包到群播位址，並被multicastReceiver所接收
2. 請問它送到那一個群播位址(不含port)? 所傳送的內容為何?

答: 群播位址:239.255.255.250;傳送內容:This is a test for networking lab

1. 使用wireshark，設定filter為udp.port==2391，抓取multicastSender送出的封包並觀察它UDP的Length欄位值為多少? UDP Payload的大小(值)為多少?

答: UDP欄位值為41, UDP Payload大小為33bytes

1. UDP Header中的Length欄位代表什麼意思? 為什麼它會比UDP Payload的大小多8 bytes?

答: Total length of UDP header and payload. Because the length of header are 8 bytes.